A ktualizováno v listopadu 2019
Měření anténního přepínače, odraz v propustném směru, izolace v rozpojeném stavu
Cíl úlohy Cílem úlohy je stanovit ztrátu na anténním přepínači, koeficient odrazu a VSWR v propustném směru a izolační úutlum při rozpojených kontaktech. Poznámky: 1. Switch - obrázky dole je realizován z relé HF3FD, které jsou určené na spínání nízkého napětí. 2. Switch je přepínán z PC pomocí k tomu určené apliakce. 3. Měřením ověříme, zda je switch použitelný k přepínání antén v pásmu HF. Očekáváme velkou kapacitu mezi kontakty a mizerný izolační vf stav. Použité přístroje: 1. Vektorový analyzátor (v příkladech použit nano VNA). Použitý konektor: CH0 (TX) a CH1(RX) Použité adaptéry: SMA krátké propojovací kabely, osazená deska anténního přepínače. Zobrazované typy grafů: charakteristiky S11 a S21 Měřené veličiny: průběh útlumu přepínače v závislosti na kmitočtu, průběh koeficientu odrazu RL (nebo VSWR) v závislosti na kmitočtu Software - měření: https://github.com/mihtjel/nanovna-saver/releases
Ovládání přepínače Přepínač je řízen pomocí aplikace (TCP komunikace přes WiFi) a komunikačního směrovače Elfin. Aplikace - viz obrázek vpravo. |
Naměřené výsledky (nejdřív propustný směr, pod ním izolovaný stav)
Co z výsledků vyčteme? 1. V propustném směru jsou impedanční vlastnosti, koeficient odrazu, VSWR na vyhovující úrovni. 2. Útlum začíná narůstat, když se blížíme k frekvenci 30 MHz. 3. S ohledem na vlastnosti v propustném směru (odraz, VSWR, útlum) je switch realizovaný z levných relé použitelný k přepínání HF antén. 4. Izolační stav je lepší než -30 dB až do kmitočtu 20 MHz. Nad tímto kmitočtem už není dobrý a switch by byl použitelný jen pro méně náročný provoz, kdy nám nebude vadit únik energie do sousedních antén a příjem rušení z těchto antén, který bude potlačen jen o - 27 dB.
TU 73, Mira, ok1ufc