A ktualizováno v dubnu 2020
Filtr transceiveru Kenwood TS-2000 z pohledu spektrálního audio analyzátoru
Úvod TCVR Kenwood TS-2000 se při práci s digitálními módy používá v režimu SSB. Přijímač je klasické koncepce (heterodyn), s demodulátory pomocí DSP. Filtr hlavní selektivity je poměrně široký a šířka pásma je nastavována pomocí SW filtru. Ten byl zkonstruován tak, že umožňuje skokově nastavovat samostatným knoflíkem (nebo instrukcí z PC) dolní a horní kmitočet filtru. Spektrum šumu (bez signálu, SSB 52 MHz) po filtraci digitálním filtrem, popisek je vždy nad obrázkem Filtr 0 až 5000 Hz (nejširší nastavení) Filtr 300 až 5000 Hz Filtr 300 až 3000 Hz Filtr 500 až 2800 Hz (používám často toto nastavení) Filtr 500 až 2000 Hz Filtr 500 až 1400 Hz Filtr 1000 až 1400 Hz |
Související články Zkoumání zvukového spektra pomocí zvukové karty a SW Definice šumového čísla (NF v dB) a šumového faktoru (F) podle pana Friise Orientační metoda pro ověření šumového čísla pomocí signálního generátoru a SW spektrálního analyzátoru ke zvukové kartě PC |
TU 73, Mira, ok1ufc