A ktualizováno v říjnu 2019
Základní měření útlumu
Úvod Použité přístroje: 1. Vektorový analyzátor (v příkladech použit nano VNA). Použitý konektor: CH0 (TX) a CH1(RX) Použité adaptéry: SMA spojky samice-samice, SMA samice pro připájení měřeného obvodu, krátké propojovací koaxiály (jumpery), atenuátory Zobrazované typy grafů: charakteristiky S11 a S21 Měřené veličiny: průběh útlumu vedení v závislosti na kmitočtu Software: https://github.com/mihtjel/nanovna-saver/releases
Základní zásady při práci a základní nastavení 1. S nanoVNA HW komunikujeme přes sériový port. 2. Měřený připojíme na vstupy CH0 a CH1. I s nejlevnějšími typy VNA (např. nano VNA) lze měřit útlumy přesně. Pro přesnější měření provedeme srovnávací měření, kdy útlum měřeného vedení porovnáme s měřením na atenuátorech. Používám koaxiální SMA atenuátory o hodnotách 1dB, 2dB, 3dB, 6dB, 10 dB, 20 dB a 30 dB. S uvedenou sadou snadno realizuji referenční útlum s krokem 1 dB. Měření útlumu je základní měření. Nicméně, na obrázcích z analyzátoru jsem nechal zapnuté zobrazení dalších grafů. Abychom si uvědomili, že důležitou roli hraje odraz v bodech nespojité impedance vedení. Měření útlumu bylo provedeno na atenuátorech, propojených krátkým jumperem. |
3. Měření 3.1. Měřený obvod připojíme mezi vstupy CH0 a CH1:
3.2. Krátký jumper, impedance (Smith chart), odraz (RL), abs Z, fáze:
Závěr Útlum vedení a obvodů měříme pomocí VNA velmi jednoduše. Důležité jsou např. odrazy v bodech s nespojitými impedancemi. To však je předmětem jiného článku.
TU 73, Mira, ok1ufc