A ktualizováno v lednu 2020
Měření kmitočtu krystalového oscilátoru
Úvod Měření rezonančních kmitočtů krystalů je jiná problematika a bude předmětem dalšího článku. V praxi jsem se však setkal s případem, kdy jsem potřeboval zjistit: a) Zda krystal kmitá v obvyklém zapojení ? b) Jaký je kmitočet krystalového oscilátoru v obvyklém (často používaném) zapojení ? Měření K měření je použit jednoduchý přípravek, který jsem popsal kdysi zde. Přípravek obsahuje obvod 4060, který obsahuje oscilátor, ve kterém kmitá většina krystalů. Jedná se o typické zapojení, které používá mnoho čipů, které obsahují krystalový oscilátor. Obvod obsahuje mnohostupňovou binární děličku. Kmitočet oscilátoru je: a) Vyveden na konektor, kde můžeme čítačem měřit kmitočet. b) Vydělen děličkami a zaveden do vložky DEMŠ, která slouží jako akustický měnič. Po připojení vložka DEMŠ hlasitě píská. Schéma zapojení je pod textem. V zapojení jsem použil kondenzátory 33 pF, se kterými mi kmitají všechny krystaly, které mám. Pohled na desku je pod schématem. |  |
Na měřeném krystalu je uvedena hodnota 10.000 MHz. V zapojení je krystal zatížen sériovou kapacitou (kondenzátory v resonančním obvodu oscilátoru). Čítač, který při měření ukazuje na kmitočtu 10 MHz hodnotu kmitočtu přesně (multiplikativní chyba nelze na tak nízkém kmitočtu zjistit), ukazuje kmitočet oscilátoru o 570 Hz vyšší. |
TU 73, Mira, ok1ufc