A ktualizováno v listopadu 2019
Změření impedance a odrazu na zátěži Wattmetru
Úvod Použité přístroje: 1. Vektorový analyzátor (v příkladech použit nano VNA). Použitý konektor: CH0 (TX) Použité adaptéry: propojovací jumper SMA-SMA, měřené zařízení (indikátor vf výkonu) Zobrazované typy grafů: impedance S11 Smithův diagram, charakteristiky S11 Return Loss, S11 VSWR, S11 R+jX Měřené veličiny: měření impedance na vstupu, měření odrazu na vstupu Software: https://github.com/mihtjel/nanovna-saver/releases
Cíl měření 1. Změřit průběh impedance zátěže realizované z mnoha paralelně řazených rezistorů SMD. Poznámky: 1. Na desce orientačního měřiče výkonu (laciné vidlácké "bastlfuš" udělátko) byl vytvořen motiv pro připájení 20 ks SMD rezistorů velikosti 1206. Výsledná jmenovitá impedance je 50 Ohmů. Je však zatížena kapacitou spoje i poměrně velkými vzdálenostmi krajních rezistorů od konektoru SMA. 2. Paralelně řazené rezistory umožňují připojit Wattmetr (fakt velkohubé, spíš indikátor) na výstupy ručních radiostanic VHF a UHF a přeměnit v teplo výkon až do několika Wattů (krátkodobě, při delším měření se mi jednou nějaké vyletovaly). 3. Udělátko je osazeno logaritmickým vícestupňovým zesilovačem a detektorem výkonu. Taková koncepce umožňuje indikovat výkony od mW do Wattů bez přepínání rozsahů. Jde o sprostou indikaci nebo o měření? 4. Udělátko hezky indikuje výkony v pásmu 2 m a 70 cm ve všech výkonových stupních mého Icom. Mám být klidný nebo se mám bát takovou věc připojit k radiostanici? |
Měření Udělátko propojíme krátkým jumperem s nanoVNA a změříme základní charakteristiky S11, průběh impedancí (včetně zobrazení ve Smith. diagram) a koeficient odrazu. Zapojení - viz obrázek dole, naměřené výsledky pod ním. Udělátko je schopné indikovat výkon generátoru nanoVNA v okamžiku měření. Výchylka na mém indikátoru byla cca 20 dílků. Výkon radiostanice je indikován výchylkami do 80 dílků (viz čárky fixkou na měřáčku, podle nastaveného výkonového stupně).
Závěr Jde jen o indikátor. V pásmu 432 MHz je již VSWR = 2 (koeficient odrazu se zhoršuje nad -10 dB), impedance vzostla k hodnotě 100 Ohmů (viz marker 2). V pásmu 144 MHz je situace lepší, VSWR je menší než 1.4, RL je pod -16 dB. Celkově, z pohledu parametrů zátěže nic moc (na 70 cm pásmu). Nelze hovořit o nijak dobrém přizpůsobení :-)
TU 73, Mira, ok1ufc