A ktualizováno v listopadu 2019
Dolní propust
Úvod a cíl úlohy Cílem úlohy je navrhnout ve Smithově diagramu jednoduchou dolní propust pro pásmo 432 MHz a změřit koeficient odrazu a útlum v propustném pásmu a útlum ve stopbandu. Dva druhy dolních propustí jsou zřejmé z obrazovek Smithových diagramů. Použité přístroje: 1. Vektorový analyzátor (v příkladech použit nano VNA). Použitý konektor: CH0 (TX) a CH1(RX) Použité adaptéry: SMA krátké propojovací jednostranně okonektorované kabely, měřená dolní propust Zobrazované typy grafů: charakteristiky S11 a S21 Měřené veličiny: průběh útlumu filtru v závislosti na kmitočtu, průběh koeficientu odrazu RL (nebo VSWR) v závislosti na kmitočtu Software: https://github.com/mihtjel/nanovna-saver/releases
Základní zásady při práci a základní nastavení 1. Měřený obvod je připojen podle schématu vpravo. 2. Filtr tvoří dolní propust dle vlastního zjednodušeného návrhu ve Smith. diagramu. 3. Dolní propusti jsou navržené pro vstupní a výstupní impedanci Z = 50 Ohmů. |
Zjednodušený návrh dolní propusti ve Smithově diagramu Vybereme si jedno nebo druhé provedení. 1. Provedení je tvořeno prvky L-C-L-C-L (viz schéma na obrázku dole). Volíme kruhy Q = 1.6. Při této hodnotě nám vyjdou poměrně vysoké hodnoty indukčností (kolem 30nH a 60 nH) i kapacit C (6.8 pF). Přibližný výpočet indukčností můžeme zkusit kalkulátorem MMANA - obrázky dole. Hodnoty se zdají být realizovatelné (3 záv. a 5 záv., průměr 5 mm).
2. Provedení je tvořeno Line75 - C - Line75 - C - Line 75; kruhy Q volím Q = 0.4, pro tuto hodnotu mi vyjde delší vedení z koaxiálu a kapacity C = 3.9 pF
Postup je v obou případech stejný. Začneme pěkně ze středu diagramu točit indukčnosti (nebo vedení 75 Ohmů) ke křivce Q, potom točíme kapacitu ke spodní křivce Q atd. Poslední indukčnost nebo vedení točíme ke středu diagramu. Tak, jak je to vidět na obrázku. Zapneme si ve Smith. diagramu funkci Sweep a podíváme se, jak se nám vyvíjí průběh impedance před a za pracovním kmitočtem. Body před můžeme ohraničit kroužkem VSWR. V dolním grafu jsem si ho vysvítil zeleně. A můžeme změřit, co jsme navrhli a vyrobili.
Naměřené výsledky
Poznámky
Fotografie propusti
Závěr
TU 73, Mira, ok1ufc