A ktualizováno v lednu 2020
Kontrola miliwattmetru z Číny
Úvod Použité přístroje: 1. Zkoušený digitální miliwattmetr s logaritmickým zesilovačem a detektorem (Čína, čip AD8307), rozsah do 500 MHz a od -75 dBm do 17 dBm. 2. Generátor Leo Bodnar, nastavený na nejnižší úroveň a kmitočet 433 MHz. 3. Kontrolní miliwattmetr nebo zdroj signálu s úrovní 0 dBm. Použité adaptéry: krátký propojovací koaxiál (jumpery), atenuátory (sady -1 dB, -2 dB, -3 dB, -6 dB, -10 dB, -20 dB, -30 dB) Měřená veličina: úroveň signálu na kmitočtu 433 MHz Základní zásady při práci a základní nastavení 1. Generátor Leo Bodnár je nastaven na nejnižšší úroveň a na kmitočet 433 MHz. Úroveň je upravena atenuátorem tak, aby kontrolní wattmetr ukazoval nejmenší odchylku od hodnoty 0 dBm, v mém případě ukázal wattmetr -0.1 dBm. Lze použít i generátor s přesně definovanou úrovní signálu. 2. Měříme čínským Wattmetrem, v mém případě ukazuje -0.4 dBm. Měříme tak, že do obvodu vkládáme přesné atenuátory a zapisujeme zobrazované hodnoty.
3. Měření Mezi generátor a měřič vkládáme postupně přesné útlumové články a odečítáme hodnoty.
Vložený útlum (dB) | Zobrazená hodnota (dBm) |
open (bez signálu) | -80.7
0 | -0.4
2 | -3.2
5 | -6.3
10 | -11.8
20 | -21.6
30 | -32.2
50 | -52.9
70 | -72.7
Závěr Měřáček v ceně několika stokorun je schopen indikovat úrovně signálu, které se od skutečné hodnoty liší (v mém případě jsou nižší) asi o 1 až 2 dBm, pouze na nejnižších úrovních (pod -50 dBm) ukazuje asi o 2.5 dBm nižší úroveň.
TU 73, Mira, ok1ufc