OK1UFC
Elfin EW10 | Poslední aktualizace v srpnu 2020
Úvod Elfin EW10 je užitečný síťový prvek. Elfin EW10 je malý, levný, spolehlivý a konfigurovatelný modul, který můžeme používat jako server na naší WiFi síti.
Jako TCP server je Elfin schopen naslouchat na své IP adrese a portu. Pokud TCP client odešle na server sadu bajtů, modul je transparentně, bajt po bajtu umí poslat na UART, tedy data se objeví na fyzickém RS-232 konektoru, který na modulu je. Elfin EW10 nebyl určen pro uživatelské programování, jako např. Arduino nebo Raspberry. Nicméně, jde o modul konfigurovatelný pomocí webového rozhraní. Elfin EW10 má jediny konektor RJ-45, na který jsou vyvedené napájecí svorky, společná zem (GND) a datové signály seriového rozhraní (RXD a TXD). Popis signálů - viz další obrázek |
Konfigurace modulu přes webové rozhraní Na následujících obrazovkách je ukázka stránky se statusem modulu a tři základní obrazovky, na kterých se nastavuje systém, TCP komunikace a sériový port.
Nejčastější použití modulu V této publikaci se setkáte pouze s modulem, který je propojený se zařízením (spínače, relé, anténní přepínače, tunery, měřicí přístroje). V zařízení je jednoduše naprogramovaný čip PICAXE (bude popsáno v dalších článcích). U venkovních zařízení modul Elfin vkládám do trubky, která je shora uzavřená zátkou. Aby modul nevypadl, je jeho kabel utěsněn špuntíkem z pěnového polystyrénu. Za kabel modul jednoduše vytáhnu, což se někdy náramně hodí. Netřena otevírat žádný kryt, nic šroubovat a přesto téměř okamžitě vyměníme jeden modul za jiný (např. když má zařízení pracovat v jiné WiFi síti). Příslušnost ke konkrétní WiFi síti se nastavuje - viz předchozí obrázky. V každé WiFi síti je přidělena (nebo jsme přidělili) IP adresu sítě. Příslušnost k síti a IP adresu si značím tužkou na samolepce modulu Elfin. Port nastavuji podle TCP klienta. Obvykle mám v jednom místě (např. u jednoho přístroje, u jedné antény) jeden Elfin. Více zařízení může být připojeno k sériovému portu, protože i v sériové komunikaci používám protokol, který umí adresovat. |
Více podrobnosti o modulu Elfin Modul Elfin EW10 jsem popsal dříve ve více svých publikacích, protože je spolehlivý a používám ho opravdu často. Podrobnější popis naleznete zde.
TU 73, Mira, ok1ufc